|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 输入板卡 | 1.4K输入卡；2.支持一路DP1.2输入；3.DP12支持自定义分辨率极限宽度8192(8192x1146@60Hz)，极限高度4095(2188x4095@60Hz)。 | 2 | 张 |
| 2 | 输出板卡 | 1.LED拼接发送卡，最大带载1300万像素点，极限宽度10752像素，极限高度10752像素；2.20xRJ45千兆网口，单网口65万，单卡支持16图层。 | 1 | 套 |
| 3 | 接收卡 | 1.集成12路HUB75；2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；3.支持14bit精度逐点校正。 | 35 | 张 |
| 4 | 系统集成 | 1.原屏体拆装及安装费；2.新增设备调试费、安装施工费。 | 1 | 项 |