**附件一**

**项目清单及技术要求**

1. **清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **技术参数及功能要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 一体式会议终端 | 1.嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头。≥12倍光学变焦。2.会议速率支持64Kbps－8Mbps。3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。4.支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。6.支持H.239、BFCP双流协议标准。7.终端配套的遥控器支持ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。8.采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps。9.除内置摄像机外，还需独立提供不少于2路高清视频输入、3路高清视频输出接口、1路10/100M/1000M以太网接口。10.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。11.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 | 台 | 1 | 　 |
|  |

1. **商务要求**
2. 质保期限及响应时间

项目验收合格后质保3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后24时内响应到场，到达现场后48小时内完成更换，并承担调换的费用。如果经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（2）交货时间

合同签订后20个工作日内完成设备供货及安装调试。

（3）支付方式

项目安装调测完毕、经过甲方验收合格后支付合同总金额100%的合同款，自甲方收到乙方发票之日起30个工作日内付款。